Folyékony PVC folt használati utasítás

A termék használatakor pár alapvető lépésre kell figyelnünk:

1. Zsírtalanítsa a felületet pl. acetonnal (ez biztosítja a maximális tapadást és az anyaghoz való csatlakozást).
2. Jól rázza fel a tubust (annak érdekében, hogy az összes hatóanyag egyformán vegyüljön el).
3. Vastag réteget alkalmazzon a javítható felületre (vigyázzon, nehogy dörzsölje a javtandó tárgyat a tubus végével).
4. Várjon 24 órát mielőtt a javított tárgyat használatba veszi.

Fishing Time Webshop